





《若尔盖县县城详细规划（2021-2035年）》
（批后公示稿）
第一章 总 则
第1条 编制目的
为提升详细规划在国土空间高质量发展、高水平治理中的重要作 用，实现国土空间总体规划有效落地与逐级传导， 依据《中共中央国 务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 (中发〔2019〕 18号)和《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》 (自然 资发〔2023〕43号)《四川省自然资源厅关于进一步加强城镇详细规划工作的通知》（川自然资函〔2024〕258号） 等文件要求，特编制本规划。
第2条 规划范围
根据《若尔盖县国土空间总体规划（2021-2035年） 》， 中心城区范围为达扎寺镇城镇开发边界范围所围合的区域， 包括现状建成区与规划扩展区，城镇开发边界面积4.05平方公里。
第3条 规划效力
《若尔盖县县城详细规划(2021一2035年》是规划区内各项建设和规划管理的法定文件， 规划范围开发边界内进行的一切建设行为均应按照本规划进行执行。
第二章 目标定位
第4条 规划定位


承接总体规划定位：
最美高原湿地生态旅游目的地、黄河上游重要水源涵养和补给地、世界最美高海拔国家公园若尔盖湿地、川西北高原农牧业绿色可持续 发展先进县。
将若尔盖县县城建设为：
“以民族地区高质量发展阿坝典范若尔盖示范”的国家公园名城。
第5条 规模控制
人口规模：至2035年，规划区人口约2.3万人。
用地规模：落实上位规划划定城镇开发边界面积405.02公顷。城镇开发边界内规划城镇建设用地面积402.73公顷。
第三章 土地利用
第6条 空间结构
规划形成“三带、三廊、 一轴、两核、三心、五组团”的山水文旅城。
三带：三条生态景观带，分别为南部草原湿地生态景观带、热曲河景观带、黑河景观带。
三廊： 三条城市景观廊，分别为老城望山景观廊、湿地望山景观廊、达扎景观廊。
一轴：城镇综合发展轴，贯通新老城区、城市功能核的发展轴线。
三心：三个功能发展中心，分别为老城商贸服务中心、特色商业中心、新城商业中心。
五组团： 老城综合服务组团、西部新城旅游商贸组团、岭噶村旅游度假组团、红光村安多风情组团、生态融合产业园组团。








第7条 用地构成
规划范围内主要用地类型为居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用 地、绿地与开敞空间用地等。其中， 居住用地占比14.01%，公共管理与公共服务用地占比18.14%，商业服务业用地占比17.58%，工矿用地占比7.44%，仓储用地占比1.58%，交通运输用地占比17.62%，公用设施用地占比3.83%，绿地与开敞空间用地占比15.08%，特殊用地占比
3.69%。
第四章 综合交通规划
第8条 对外交通
主要依托过境路实现若尔盖县城区与周边区域之间的对外交通联系，规划形成“一横两纵”的过境路网结构，横向过境路为G213，纵向过境路为G248、高铁站连接线。主要依托高铁站连接线实现与若尔盖高铁站之间的交通联系；主要通过G248实现与若尔盖县唐克镇方向之间的交通联系；主要通过G213实现与松潘县、若尔盖县红星镇方向
之间的交通联系。
第9条 路网结构
规划若尔盖县城区形成“六横六纵”的干路网结构，横向主要道路为曙光路、幸福路、商业街、G213辅道老城段、达秋路、西区大道；纵向主要道路为红星路、德阳大道、麦溪路、明珠路、巴西街、园区大道。


第五章 公共服务设施规划
第10条 城市级公共服务设施
落实城市级公共服务传导，进一步提升公共服务品质，规划完善青少年宫、西区文化馆、民族体育馆、若尔盖县人民医院、若尔盖县藏医院、藏医院二门诊部、妇幼保健院、疾控中心、养（敬） 老院等城市级公共服务设施。
第11条 十分钟生活圈设施
满足10分钟生活圈的服务需求，增加中小学用地， 布局社区综合服务中心、文化活动中心、卫生服务中心、中型多功能运动场、菜市场等公共服务设施。
第12条 五分钟生活圈设施
满足5分钟生活圈的服务需求，布局基层社区服务站（社区用房）、幼儿园、室外综合健身场地等社区公共服务设施。
第六章 绿地与开敞空间规划
第13条 山水空间格局
形成“绿珠点缀”县城绿地网络结构，形成“山-城-原”的上水相融格局，保护“城市中的自然”， 塑造“自然中的城市”。
第14条 绿地系统规划
规划绿地与开敞空间用地61.06公顷，占规划范围的15.08%，人均面积26.55平方米； 其中，规划公园绿地面积46.87公顷，人均公园绿地20.38平方米；防护绿地面积9.77公顷； 广场用地面积4.42公顷。








第七章 综合防灾规划
第15条 综合防灾体系
构建安全应急救援体系和安全风险监控体系，涉及防洪、抗震、消防、人防、应急避难等，以达到安全生产、生活的重要目标。
第八章 公用设施规划
规划公用设施用地面积15.52公顷，占城镇建设用地的3.83%。其中，供水用地1.94公顷，排水用地2.35公顷，供电用地1.40公顷，供燃气用地0.38公顷，供热用地1.56公顷，通信用地0.64公顷，广播电视设施用地用地2.97公顷， 消防用地0.90公顷，水工设施用地1.33公顷，其他公用设施用地2.05公顷。
完善自来水厂、 110kv变电站、污水处理厂、供热厂、液化天然气站、广播电视台、水文监测站等公用设施布局及相关市政管网体系。
第八章 土地开发强度规划
第16条 容积率控制
细化《若尔盖县国土空间总体规划（2020-2035 年）》划定的五级强度分区。划定容积率上限为不宜高于3.0。依据现行《阿坝州国土空间规划管理技术规定》 ，规划划定以下几类容积率控制标准：
新建城镇住宅用地容积率上限控制在3.0；原则上住宅用地容积率不小于1.0， 国家、省、市有相关规定的， 从其规定。
新建公共管理与公共服务用地容积率上限控制在2.5；


新建社区服务设施用地容积率上限控制在2.0；
新建商业服务业用地容积率上限控制在3.0；
新建工矿用地、仓储用地容积率控制在1.0-2.5；
未明确容积率的用地按相关规范要求执行。
已出让地块建筑按照政府批件要求执行。
第17条 建筑高度控制
结合城市设计引导，控制廊道、突出节点、开阔视野，统筹建筑高度控制。控制指标中的建筑高度皆为上限。需控制新城山水景观廊道、草原春熙路廊道和达扎寺-热曲河廊道；突出东侧入口门户、新城商业中心、环喀哈尔乔湿地空间等节点。
如因优化城市空间需要，确需对建筑高度进行调整的，经合理合规论证， 建筑高度原则上可局部适当调整， 允许调整高度的幅度和其他详细要求，按照现行《阿坝州国土空间规划管理技术规定》执行。
规划划定以下几类建筑高度控制标准：
新建城镇住宅用地建筑高度控制在33米以下；
新建商业服务业用地建筑高度控制在40米以下。
其他各类配套设施(公用设施用地和交通运输用地等)按相关规范执行。
未明确建筑高度的用地按相关规范要求执行；
已出让地块建筑按照政府批件要求执行。
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